设备默认IP：192.168.0.80 设备默认端口：4842

4路开关量检测统计之后通过网口输出，每产生一次变化数值加1通过TCP/IP协议发出。

1路开关量是在线信号，每10秒发送一次。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 指令 |  | 说明 |
| N001\* |  | 开关量是在线信号，每10秒发送一次。 |
| N002:数据\* | 数据：（u32）  0-4294967295 | 每产生一次变化数值加1通过TCP/IP协议发出。 |
| N003:数据\* | 数据：（u32）  0-4294967295 | 每产生一次变化数值加1通过TCP/IP协议发出。 |
| N004:数据\* | 数据：（u32）  0-4294967295 | 每产生一次变化数值加1通过TCP/IP协议发出。 |
| N005:数据\* | 数据：（u32）  0-4294967295 | 每产生一次变化数值加1通过TCP/IP协议发出。 |

举例1：

每十秒发送开关量在线信号。

N001\*

举例2：

此次N002的数据为100，现在出现一次变化，数值增长1为101，指令发送为

N002:101\*